**上海工商职业技术学院**

**学生机房建设——电脑采购项目招标公告**

招标编号：GS-2019-21

各公司厂商：

　　根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就学生机房建设——电脑采购项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

**一、设备需要**

　　1.项目名称：学生机房建设——电脑采购项目

　　2.招标内容：采购96台学生电脑，2台教师电脑

　　3.设备技术需求

　　（1）学生电脑96台

|  |  |
| --- | --- |
| **基本要求** | 近三年商用IDC排名前三名 |
| ★主板 | 不低于Intel® B250 芯片组，主板与整机同品牌 |
| ★CPU | 英特尔i5-7500处理器及以上，需要官方支持Windows7系统 |
| ★内存 | ≥8G DDR4 2400MHz |
| ★硬盘 | ≥1TB7.2k机械硬盘 |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 网卡 | 千兆网卡 |
| ★接口 | ≥8 个外置 USB 端口，前置2个 USB 3.0 +2个USB 2.0，后置2个 USB 3.0 +2个USB 2.0，1 个 Display Port 1.2 端口或 1 个 HDMI 1.4 端口 |
| 扩展槽 | 2个PCI-E×1，1个PCI-E×16， 1 M.2 |
| ★机箱 | ≤8L；具有机箱防盗开关；内置音箱 |
| ★电源 | ≥230W |
| 键鼠 | USB键盘和鼠标 |
| ★显示器 | 同品牌21.5英寸商用显示器，支持VGA、DisplayPort 1.2，带高清DP数据线 |
| 硬盘保护还原功能 | 原厂自带还原功能；主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。可远程查看学生机屏幕，对学生进行实时指导。支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。可在保护分区设置一个文件夹不被还原。 |
| 服务 | 3年原厂整机（包含主机、显示器、键盘、鼠标）免费上门质保服务，显示器只更换不维修，所有服务可在电脑生产厂商官网或400/800电话查询确认；提供厂家授权书原件；售后服务承诺书原件； |
| 定制服务 | 可出厂定制硬盘分区、定制开机画面并显示LOGO、丝网印刷公司标志，资产标记和报告 |
| ★供货时间 | 合同签订日期后15天内供货，出厂日期在合同签订日期后。  货物工厂直发用户指定地点。 |

　　（2）教师电脑2台

|  |  |
| --- | --- |
| **基本要求** | 近三年商用IDC排名前三名 |
| ★主板 | 不低于Intel® B250 芯片组，主板与整机同品牌 |
| ★CPU | 英特尔i5-7500处理器，需要官方支持Windows7系统 |
| ★内存 | ≥8G DDR4 2400MHz |
| ★硬盘 | ≥1TB7.2k机械硬盘 |
| 显卡 | 独立显卡 R5 430 |
| 网卡 | 千兆网卡 |
| ★接口 | ≥8 个外置 USB 端口，前置2个 USB 3.0 +2个USB 2.0，后置2个 USB 3.0 +2个USB 2.0，1 个 Display Port 1.2 端口或 1 个 HDMI 1.4 端口 |
| 扩展槽 | 2个PCI-E×1，1个PCI-E×16， 1 M.2 |
| ★机箱 | ≤8L；具有机箱防盗开关；内置音箱 |
| ★电源 | ≥230W |
| 光驱 | DVD 刻录光驱 |
| 键鼠 | USB键盘和鼠标 |
| ★显示器 | 同品牌21.5英寸商用显示器，支持VGA、DisplayPort 1.2，带高清DP数据线 |
| 硬盘保护还原功能 | 原厂自带还原功能； 主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。可远程查看学生机屏幕，对学生进行实时指导。支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。可在保护分区设置一个文件夹不被还原。 |
| 服务 | 3年原厂整机（包含主机、显示器、键盘、鼠标）免费上门质保服务，显示器只更换不维修，所有服务可在电脑生产厂商官网或400/800电话查询确认；提供厂家授权书原件；售后服务承诺书原件； |
| 定制服务 | 可出厂定制硬盘分区、定制开机画面并显示LOGO、丝网印刷公司标志，资产标记和报告 |
| ★供货时间 | 合同签订日期后15天内供货，出厂日期在合同签订日期后。  货物工厂直发用户指定地点。 |

**二、投标方资质要求**

　　1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币500万元以上（含500万元）；

　　2．如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

　　3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

**三、设备报价**

　　1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

　　2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

**四、交货时间**

　　中标厂商须在合同签约之日起15天内保质保量交付所有设备和附件。

**五、验收方式**

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

**六、付款方式**

　　合同签订后一周内付60%，安装完成验收合格后付35%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

**七、质量保证与售后服务**

　　根据不同项目投标方提供质量保证和售后服务。

　　投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

**八、供货方式**

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

**九、投标书内容及要求**

　　投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

　　如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

 　1.投标函，投标函中必须包含投标单位的详细信息（单位地址、联系人姓名、电话和E-mail）。

　　2.投标书、投标分项明细表。

　　3.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份证（正反面）复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）、安全生产许可证。

　　4.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

　　5.技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

**十、投标截止时间**

　　投标单位请在2019年6月18日下午15：00前将标书送达上海工商职业技术学院设备管理处。

　　地址：上海市嘉定区外冈镇横荣路200号行政楼219室，邮编201806   请在封面注明招标编号

　　1.联系人 :朱老师     电话：021-60675958-1034

　2.技术负责人：徐老师电话： 021-60675958-1042

电子邮箱：1198646511@qq.com

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2019年06月10日